www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.Symphony Ceilings ]

			STANDARD SID.SYMPHONY
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.Symphony Ceilings(음향베플)
	규 격	Min:600X600, Max:1,000X2,000
	두 께	50T
	중 량	4.3Kg/㎡
	프레임	알루미늄(실버, 블랙)
	마 감	발수직물(방염)
	적용범위	Ceilings
특기사항	소방등급	방염(KFI인증)
	흡음률	NRC(0.89)

제 품 상 세 규 격	시 공 예 시
	시 공 순 서
	① 바탕면 ② 와이어 행거 설치 ③ 와이어 클립과 행거 결합 ④ SID. SYMPHONY 설치

Condition : Air Space 300mm
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.50	0.85	0.74	1.03	0.94	0.97	0.89