www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.DIFFUSION PANEL ]

			STANDARD SID.DIFFUSION PANEL
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.DIFFUSION PANEL
	규 격	10T~50T 블럭조합
	원산지	대한민국 / (주)에스아이디어코스틱
	크 기	600 x 600
	재 질	WOOD, ECO BOARD
	마 감	투명락카(방염), 도장
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	하지판	합판9T(MDF9T)
	소방등급	후방염제품
	개구율	-
	분산률	42%

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 구조체 ② 공기층 0mm(Over)~ ③ 틀설치 (Wood & Steel) ④ 합판 ⑤ SID.DIFFUSION PANEL 설치

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.18	0.26	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24