www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.LINE ]

			STANDARD SID.LINE 3203
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.LINE
	라인규격	1603,2403,3203(32P-3D/10Ø)
	원산지	대한민국 / (주)에스아이디어코스틱
	크 기	1,184X2,400 (주문생산가능)
	두 께	9T, 12T, 15T, 18T
	마 감	Finishing Foil, SHEET, PAINT
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	MDF	E₁/ 530Kg/㎥ 이상
	소방등급	방염(KFI인증)
	개구율	5.76%
	흡음률	NRC(0.56)	Front Dimension 3mm	Rear Dimension 10mm

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 구조체 ② 공기층 0mm(Over)~ ③ 틀설치 (Wood & Steel) ④ 폴리에스터흡음재 24~60kg/㎥ ⑤ SID.LINE THK12~18

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.61	0.79	0.57	0.47	0.40	0.43	0.56