www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.MULTI 0516 ]

			STANDARD SID.MULTI 0516
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.MULTI(이중타공흡음판)
	타공규격	3,4,5,6Ø/배면10Ø(16P,32P)
	원산지	대한민국 / (주)에스아이디어코스틱
	크 기	1,200 x 2,400 (주문규격가능)
	두 께	9T, 12T, 15T, 18T
	마 감	Finishing Foil, SHEET, PAINT
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	MDF	E₁/ 530Kg/㎥ 이상
	소방등급	방염(KFI인증)
	개구율	7.54%
	흡음률	NRC(0.49)	Front Dimension 6mm	Rear Dimension 10mm

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 구조체 ② 공기층 0mm(Over)~ ③ 틀설치 (Wood & Steel) ④ 폴리에스터흡음재 24~60kg/㎥ ⑤ SID.MULTI THK9~18

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 평택시 청북면 고잔리 1-803 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.40	0.65	0.44	0.44	0.41	0.31	0.49

본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3       Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152