www.sidkorea.co.kr                                                      (주)에스아이디어코스틱

STANDARD LIST	[ 도면표기 : SID.SENSE ]

			STANDARD SID.SENSE
제 품 범 례			제 품 사 진
일반사항	제품명	SID.SENSE (음향분산판)
	물 성	미송집성합판, 컬러에코보드
	원산지	대한민국 / (주)에스아이디어코스틱
	크 기	130X2,440 / 130X2,620
	두 께	18T(20T)
	마 감	투명락카, 도장
	적용범위	Wall & Ceilings
특기사항	소방등급	방염별도
	분산률	45%	Front Dimension 5mm	Rear Dimension 15(3)mm

제 품 상 세 규 격	시 공 도
	시 공 순 서
	① 구조체 ② 틀설치 (Wood & Steel) ③ 폴리에스터흡음재 24~60kg/㎥ ④ 합판 or 석고보드 ⑤ SID.SENSE 설치

Condition : Polyester 50mm+Air Space
Frequency (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K	NRC
Absorptivity 본사/공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약단지로 13-3 Tel) 031-681-2151 Fax) 031-681-2152	0.11	0.07	0.09	0.51	0.34	0.15	0.26